## Índice

- Acesso ao CentreWare (R)

- Funções do modo gráfico

Barra de menus

Barra de ferramentas

Lista de impressoras

Menu Impressora

Menu Ferramentas

Menu Exibir Configurações

Serviços SNMP

Serviços da Internet

- Funções do modo TTY

Adição de uma impressora

Remoção de uma impressora existente

Cópia de uma impressora existente

Modificação de uma impressora existente

Comandos Xprint

Utilização das opções da linha de comando

## Introdução

O Xerox CentreWare (R) é uma ferramenta rápida e fácil de usar que permite configurar e verificar o status de impressoras conectadas à rede.

O CentreWare (R) pode ser utilizado para configurar uma impressora na rede com rapidez, bem como para monitorar sua operação depois de instalada.

Com o CentreWare (R), você poderá fazer verificações de manutenção sempre que desejar. Esse procedimento minimiza os períodos de inatividade pois permite verificar o status dos produtos de consumo e programar substituições fora dos períodos de pico de produção.

O CentreWare (R) for UNIX é compatível com uma variedade de plataformas UNIX e Linux, com impressoras Xerox e de outros fabricantes. Os procedimentos apresentados permitirão conectar a impressora nesses ambientes.

DCPR e DCxxx já não são mais compatíveis. Para imprimir com DCPR ou DCxxx, consulte a seção Impressão para obter mais informações.

## Instalação do CentreWare (R)

As informações apresentadas descrevem como instalar o aplicativo do CentreWare (R) e configurar a impressora em vários sistemas UNIX e Linux a Administradores de Sistemas experientes.

## Requisitos da rede e de hardware

Os requisitos necessários para a conexão e configuração da impressora são:

- Uma estação de trabalho com o software do sistema operacional UNIX apropriado instalado.
- Uma interface com a rede na impressora e um cabeamento apropriado para a rede ou um cabo de impressora paralela que permita a conexão da impressora à estação de trabalho.

## Modelos de impressão

Antes de instalar o CentreWare (R), opte por usar um dos modelos de impressão a seguir.

### Da estação de trabalho à impressora (não hierarquizado)

O spool dos trabalhos de impressão ocorre localmente. O modelo Da estação de trabalho à impressora requer a instalação do CentreWare (R) em todas as estações de trabalho.

### Da estação de trabalho ao servidor de impressão (cliente-servidor)

O spool dos trabalhos de impressão ocorre no servidor. O modelo Da estação de trabalho ao servidor requer a instalação do CentreWare (R) em todas as estações de trabalho e no servidor.

### Impressão baseada no servidor

O spool dos trabalhos de impressão ocorre no servidor. O CentreWare (R) deve ser instalado no servidor. As estações de trabalho utilizarão as ferramentas do sistema operacional nativo (lp, lpr) para o envio dos trabalhos de impressão.

A vantagem da impressão baseada no servidor é que no modo gráfico, os usuários de estações de trabalho serão capazes de selecionar as funções de impressão desejadas para cada trabalho, sem ter que instalar o CentreWare (R) nas suas estações.

### Impressão baseada em NIS

A opção NIS utiliza o mapa de configuração da impressora no servidor. Se as novas filas de impressora forem adicionadas ao servidor de impressão, só o arquivo de configuração no servidor NIS mestre terá que ser atualizado e, então, executado. Assim, os clientes NIS poderão imprimir para as filas listadas no mapa do servidor sem ter que configurar as filas locais.

Consulte o manual do sistema operacional UNIX para obter mais informações sobre como configurar a impressão baseada em NIS.

## Instruções de instalação

Você deve fazer login com privilégios de ROOT ou de superusuário para concluir este procedimento.

Os arquivos de instalação estão disponíveis no CD-ROM dos Drivers de Fax e de Impressão do CentreWare (R), usando FTP (ftp.xerox.com), ou no site da Xerox na web (www.xerox.com).

São necessários dois arquivos de instalação:

1. O arquivo Definição da Impressora (um arquivo para todos os sistemas operacionais) contido em PrinterPkg_200x_xx_xx.tar.
2. O arquivo de Código (exclusivo para cada sistema operacional) contido nos seguintes arquivos .tar:

AIX_XPXX_xx.xx.xx.tar

DECUXXPXX_xx.xx.xx.tar

HPUX_XPXX_xx.xx.xx.tar

Linuxi386_XPXX_xx.xx.xx.tar

Linuxppc_XPXX_xx.xx.xx.tar

SGIXPXX_xx.xx.xx.tar

Solaris_2.5x_XPXX_xx.xx.xx.tar

Solaris_XPXX_xx.xx.xx.tar.

UnixWareXPXX_xx.xx.xx.tar

Observe que cada arquivo .tar, quando expandido, necessitará de quatro vezes o seu tamanho de espaço no disco.

### CD-ROM

1. Monte o CD-ROM (local ou remoto) no sistema de arquivos.
2. Digite cd [diretório].
3. Digite tar -xvf [caminho] {nome do arquivo} [RETURN]. (Esta etapa deve ser efetuada para ambos os arquivos .tar necessários).

onde:

[diretório]: caminho para o local onde os arquivos serão expandidos

[caminho]: caminho para o CD-ROM

4. Execute o procedimento de instalação comum a seguir.

### Download de FTP ou de site na Web

1. Faça download dos arquivos .tar do site FTP da Xerox (ftp.xerox.com) ou do site da Xerox na Web (www.xerox.com) para um diretório temporário.
2. Digite tar -xvf [nome do arquivo} [RETURN]. (Esta etapa deve ser efetuada para ambos os arquivos .tar: Código e Definição da Impressora).

Os arquivos se expandem e são criados dois diretórios com nomes que correspondem aos nomes dos arquivos .tar de Código e de Definição da Impressora.

3. Execute o procedimento de instalação comum a seguir.

### Instalação comum

1. Passe do diretório atual para o diretório de instalação criado pela expansão do arquivo .tar para o arquivo de Código.
2. Digite ./setup.
3. Passe do diretório atual para o diretório de instalação criado pela expansão do arquivo .tar para o arquivo de Definição da Impressora.
4. Digite ./setup.

A instalação criará um diretório Xerox em /usr ou /opt dependendo do sistema operacional. Após a instalação, os arquivos .tar ou expandidos não serão excluídos.

## Acesso ao CentreWare (R)

O CentreWare (R) possui dois modos que permitem instalar e configurar impressoras. O modo primário é a interface gráfica com o usuário (GUI), o qual oferece uma estrutura de menus mais sofisticada e facilidade de uso. O outro modo é uma interface com o usuário baseada em TTY que pode ser utilizada diretamente em qualquer janela de terminal.

O CentreWare (R) pode detectar automaticamente se o servidor X do sistema é capaz de executar no modo gráfico ou no modo TTY e se iniciará de acordo (usando a variável do ambiente de exibição).

### Modo gráfico

No prompt de uma janela de terminal digite xpadmin [RETURN].

### Modo TTY

No prompt de uma janela de terminal, digite xpadmin -tty [RETURN].

## Utilização das funções do CentreWare (R)

Esta informação fornece instruções detalhadas sobre o CentreWare (R) e visa familiarizá-lo com as funções e recursos disponíveis no software.

Observe que nem todas as funções do CentreWare (R) estão disponíveis no modo TTY.

## Requisitos

- Um conhecimento básico da terminologia da impressora.
- Uma interface com a rede na impressora conectada a uma rede ativa com o cabeamento apropriado.
- O CentreWare (R) deve ser carregado em uma estação de trabalho compatível e conectado na mesma rede ativa da impressora.
- Privilégios de ROOT ou de superusuário para configurar ou alterar a configuração de uma impressora.

## Principais funções e benefícios do CentreWare (R)

Função | Benefício
--- | ---
Status instantâneo | Selecione uma impressora da Lista de Impressoras para ver seu status atual.
Configuração remota | Configure e monitore tarefas da estação de trabalho.
Diagnósticos | Pesquise defeitos sem sair da área de trabalho.
Atualizações da impressora | Se a impressora estiver equipada com uma Flash ROM, atualize o software do sistema ou da rede.
Link para os Serviços da Internet | Muitas impressoras Xerox são equipadas com servidores http embutidos. Para estas impressoras, o CentreWare (R) para UNIX oferece links para os Serviços da Internet do CentreWare (R). Além disso, você deve usar um aplicativo de busca nos Serviços da Internet para configurá-las.
SNMP | Para as impressoras Xerox mais antigas e de outros fabricantes, o CentreWare (R) suporta diretamente a configuração remota.

## Funções do modo gráfico

### Barra de menus

Localizada ao longo do topo da tela, esta opção contém os menus suspensos usados no CentreWare (R).

### Barra de ferramentas

Localizados na Barra de Menus, estes botões viabilizam o acesso com um clique à opção Adicionar Fila (Configurar Fila (Adicionar)), aos Serviços da Internet, aos Serviços SNMP e à Ajuda online.

### Lista de impressoras

A Lista de Impressoras exibe todas as impressoras compatíveis com o CentreWare (R). O visor pode conter o Nome do Host ou o Nome do Sistema, o Endereço IP, o Endereço do Hardware e o tipo de impressora. Você pode personalizar o visor usando o menu suspenso Exibir Configurações.

- Dê um clique em qualquer impressora nesta lista para selecioná-la e configurá-la ou monitorá-la.
- Dê um clique em Atualizar para buscar impressoras compatíveis na rede e atualizar a Lista de Impressoras.

### Menu Impressora

Você deve fazer login com privilégios de ROOT ou de superusuário para concluir estes procedimentos.

#### Configuração de Fila (Adicionar)

O Assistente de Configuração fornece instruções passo a passo sobre como instalar uma nova impressora. Você pode configurar a impressora para acessá-la usando os seguintes modelos de impressão:

- Da estação de trabalho à impressora: faça spool dos trabalhos de impressão em uma fila na estação de trabalho local, que os enviará diretamente à impressora.

- Da estação de trabalho ao servidor de impressão: faça spool dos trabalhos de impressão de uma estação de trabalho local para uma fila em um servidor de impressão, o qual os enviará à impressora.

Para imprimir usando este modelo você deverá executar primeiro o modelo de instalação Da estação de trabalho à impressora no servidor de impressão remoto e anotar o nome e o endereço IP da fila para utilizar em qualquer estação de trabalho local que imprimirá para esta fila.

- Configuração do Servidor de Impressão: Utilize o modelo de instalação Da estação de trabalho à impressora na estação de trabalho que será utilizada como o servidor de impressão. Em cada estação de trabalho que imprimirá para este servidor de impressão, execute o modelo de instalação Da estação de trabalho ao servidor de impressão e forneça o endereço TCP/IP do servidor de impressão e o nome da fila. Verifique a documentação do sistema operacional para obter os requisitos adicionais necessários à configuração do servidor de impressão.

##### Procedimento Da estação de trabalho à impressora

1. Acesse o CentreWare (R) para UNIX (modo gráfico) digitando xpadmin.
2. Clique em Adicionar Fila.

OU

Selecione Impressora>Configuração de Fila>Adicionar.

3. Em Nome da Fila, digite o nome da fila.
4. Em Tipo de Impressora, escolha uma impressora.
5. Em Modelo de Impressão, selecione Da estação de trabalho à impressora.
6. Em Conexão da Impressora, escolha um método de conexão para a impressora.
7. Em Nome do Host da Impressora, digite o nome do host ou o endereço TCP/IP da impressora.
8. Em Impressora Padrão, selecione Sim para designar esta impressora como a padrão.

Observe que o CentreWare (R) só reconhecerá a impressora padrão se ela tiver sido configurada por ele.

1. Em Funções, ative ou desative as funções de impressão ao enviar um trabalho de impressão à impressora.
2. Na Interface com o Usuário, ative ou desative o modo gráfico ao enviar um trabalho de impressão à impressora.
3. Em Impressão de Folha de Identificação, ative ou desative a impressão da folha de identificação do CentreWare (R) com cada trabalho de impressão.
4. Dê um clique em Configurar Funções da Impressora para alterar as opções de impressão padrão da impressora.
5. Dê um clique em Configurar Folha de Identificação para personalizar a folha de identificação para esta fila. Você pode adicionar até três linhas à folha de identificação padrão. Utilize $QUEUE para imprimir o nome da fila e $PRINTER para imprimir o Nome do Host ou o Endereço IP.
6. Quando terminar, clique em Aplicar.
7. Dê um clique em OK para salvar as configurações.
8. Execute uma impressão de teste de um aplicativo ou selecione Ferramentas>Impressão de Teste (no modo gráfico) para verificar o funcionamento da impressora.

As funções configuradas da impressora (opções instaláveis, tipo de material) aplicam-se a trabalhos postscript somente. A opção PCL não incorpora quaisquer funções configuradas.

##### Procedimento Da estação de trabalho ao servidor de impressão

1. Acesse o CentreWare (R) para UNIX (modo gráfico) digitando xpadmin.
2. Clique em Adicionar Fila.

OU

Selecione Impressora>Configuração de Fila>Adicionar.

3. No campo Nome da Fila, digite o nome de fila criado no servidor de impressão remoto.
4. Em Tipo de Impressora, escolha uma impressora.
5. Em Modelo de Impressão, selecione Da estação de trabalho ao servidor de impressão.
6. Em Conexão da Impressora, selecione um método de conexão para a impressora.
7. No campo Nome do Host da Impressora, digite o nome do host da estação de trabalho remota a ser usada como o servidor de impressão.
8. No campo Nome da Fila do Servidor de Impressão, digite o nome da fila na estação de trabalho remota usada para a impressora.
9. Em Impressora Padrão, selecione Sim para designar esta impressora como a padrão.
10. Em Funções, ative ou desative a configuração das funções de impressão ao enviar um trabalho de impressão à impressora.
11. Na Interface com o Usuário, ative ou desative o modo gráfico ao enviar um trabalho de impressão à impressora.
12. Em Impressão de Folha de Identificação, ative ou desative a impressão da folha de identificação com cada trabalho de impressão.
13. Dê um clique em Configurar Funções da Impressora para alterar as opções de impressão padrão da impressora.
14. Dê um clique em Configurar Folha de Identificação para personalizar a folha de identificação para esta fila. Você pode adicionar até três linhas à folha de identificação padrão. Você pode adicionar até três linhas à folha de identificação padrão. Utilize $QUEUE para imprimir o nome da fila e $PRINTER para imprimir o Nome do Host ou o Endereço IP.
15. Quando terminar, clique em Aplicar.
16. Dê um clique em OK para salvar as configurações.
17. Execute uma impressão de teste de um aplicativo ou selecione Ferramentas>Impressão de Teste (no modo gráfico) para verificar o funcionamento da impressora.

As funções configuradas da impressora (opções instaláveis, tipo de material) aplicam-se a trabalhos postscript somente. A opção PCL não incorpora as funções configuradas.

##### Configuração de impressão baseada no servidor

1. Configure uma fila no servidor usando o modelo Da estação de trabalho à impressora com a Interface com o Usuário (modo gráfico) ativada.
2. Em cada estação de trabalho que imprimirá para a impressora, configure uma fila para fazer spool dos trabalhos de impressão no servidor usando as ferramentas de administração de impressão do sistema operacional nativo.

##### Configuração de Impressão baseada no servidor NIS

(como oferecida pelo sistema operacional)

1. Configure uma fila no servidor de impressão usando o modelo Da estação de trabalho à impressora.
2. Defina uma fila no mapa de configuração do servidor NIS.
3. Execute XHOST + nomeservidor para viabilizar as permissões X do Nome do Servidor.

#### Configuração de Fila (Copiar)

1. Selecione Impressora>Configuração de Fila>Copiar.
2. Selecione uma fila para copiar da lista de Filas de Impressão.
3. Clique em Copiar.
4. Faça as alterações desejadas nas opções de conectividade.
5. Dê um clique em OK para salvar as alterações.

#### Configuração de Fila (Excluir)

1. Selecione Impressora>Configuração de Fila>Excluir.
2. Selecione uma fila para excluir da lista de Filas de Impressão.
3. Dê um clique em Excluir para excluir a fila e permanecer na janela Excluir Fila.
4. Dê um clique em OK para confirmar a exclusão.

#### Configuração de Fila (Modificar)

Você não pode modificar o Nome da Fila, o Tipo de Impressora, o Modelo de Impressão ou o Tipo de Conexão.

1. Selecione Impressora>Configuração de Fila>Modificar.
2. Selecione uma fila para modificar da lista de Filas de Impressão.
3. Clique em Modificar.
4. Faça as alterações desejadas nas funções da fila.
5. Dê um clique em OK para salvar as alterações.

#### Localização

Esta função permite localizar impressoras de várias sub-redes na rede, e também consultar impressoras específicas.

Você não pode localizar impressoras na Internet.

##### Endereço de sub-rede

Adicionar/Definir

1. Selecione Impressora>Localizar.
2. Selecione a guia Endereço de Sub-rede.
3. Digite o endereço e a máscara da sub-rede:

O Endereço de Sub-rede seleciona um intervalo de sub-redes para pesquisa. Um endereço de sub-rede pode ser qualquer endereço de nó válido da sub-rede, por exemplo 13.252.20.0.

A Máscara de Sub-rede seleciona um intervalo de endereços TCP/IP para pesquisa. Essa entrada é automaticamente definida para a máscara padrão usada pela estação de trabalho (255.255.255.0).

4. Dê um clique em Adicionar para adicionar a sub-rede à lista.
5. Quando terminar, clique em OK para sair.

Remover

Selecione o endereço ou a máscara de sub-rede que deseja excluir e, então, clique em Remover.

As Placas da Interface com a Rede Local aparecem por padrão na lista e só podem ser ativadas ou desativadas, não removidas.

Ativar/Desativar

Selecione o endereço ou a máscara de sub-rede e, então, clique em Ativar/Desativar.

Atualizar Interfaces Locais

Selecione esta opção para atualizar automaticamente a lista de placas de Interface com a Rede Local.

Endereço IP

Seleciona a lista de endereços TCP/IP específicos a pesquisar.

- Para adicionar um Endereço IP, selecione a guia Endereço IP, digite o endereço IP desejado e, então, dê um clique em Adicionar.
- Para remover um Endereço IP, dê um clique na guia Endereço IP, selecione o endereço que deseja excluir e, então, dê um clique em Remover.

### Menu Ferramentas

#### Impressão de teste

A Impressão de Teste enviará um arquivo de teste à impressora para verificar seu funcionamento.

- Selecione Ferramentas>Impressão de Teste e, então, clique em Enviar Arquivo para enviar o arquivo para impressão.

#### Enviar Arquivo

Selecione Enviar Arquivo para localizar o arquivo que deseja imprimir na impressora selecionada.

- Selecione Ferramentas>Enviar Arquivo e localize um arquivo da janela do diretório disponível. Então, dê um clique em OK.
- Dê um clique em Filtrar para selecionar um filtro de diretório, que limite as entradas de arquivos.

#### Upgrade de impressoras

Muitas das impressoras compatíveis com o CentreWare (R) são equipadas com uma Flash ROM na placa da Controladora Principal e/ou Interface com a Rede. Você pode atualizar estas impressoras usando o menu Ferramentas.

Você deve consultar a documentação da impressora para determinar se ela está equipada com uma Flash ROM e em que placa ela está localizada. Além disso, alguns modelos de impressoras compatíveis com o CentreWare (R) podem necessitar que você efetue o upgrade enquanto se encontra conectado à porta serial ou paralela da impressora.

Deve haver uma fila configurada para qualquer impressora que você queira atualizar.

NÃO emita qualquer comando no CentreWare (R) durante o processo de atualização.

##### Procedimento de upgrade

Este procedimento requer arquivos de upgrade especiais para cada tipo de impressora. Estes arquivos estão disponíveis no site da Xerox na Web (www.xerox.com).

1. Inicie o CentreWare (R) na estação de trabalho.
2. Selecione Ferramentas>Upgrade. Se a entrada de upgrade não estiver disponível, a impressora selecionada necessitará de uma conexão direta (porta paralela ou serial) para a atualização.
3. Digite o caminho para o arquivo de atualização e dê um clique em OK.
4. Selecione a fila para a impressora que você deseja atualizar e dê um clique em Enviar Arquivo.
5. O arquivo é copiado na impressora. Assim que a atualização estiver concluída, a impressora será restaurada e imprimirá uma página de confirmação com informações sobre a nova versão do firmware.
6. Repita este procedimento se estiver atualizando o firmware da Controladora Principal e da Interface com a Rede.

#### Browser Preferido

Esta opção permite escolher o aplicativo de busca para utilizar com os Serviços da Internet. Quando selecionado, aparecerá um diálogo para você digitar o caminho do diretório do browser.

#### Restaurar Impressora

Permite restaurar a impressora.

#### Serviços SNMP

Acessa as opções dos Serviços SNMP. Consulte a seção Serviços SNMP para obter mais informações.

#### Serviços da Internet

Abre um browser e exibe a home page dos Serviços da Internet (se disponível). Consulte a seção Serviços da Internet para obter mais informações.

### Menu Exibir Configurações

Este menu seleciona a informação a exibir na Lista de Impressoras, tal como o nome do sistema ou do host, o endereço IP, o endereço do hardware ou o tipo de impressora.

### Serviços SNMP

Os Serviços SNMP são compatíveis com impressoras sem um servidor http embutido para os Serviços da Internet. As guias exibem o status, a configuração da impressora, além de informações sobre produtos de consumo.

Observe que as informações variarão nos diferentes modelos de impressoras.

#### Guia Status

Selecione Status para ver informações de status e de configuração diretamente da impressora.

##### Painel de controle

Esta guia mostra o painel de controle da impressora. Aparecem as mensagens do painel de controle e o status de pronta da impressora. Você também pode ajustar o intervalo de atualização, o qual define a freqüência com que o visor exibirá novas informações.

##### Entrada

Esta guia mostra informações da bandeja de entrada da impressora. O tipo, o tamanho e a quantidade de material e a capacidade total da bandeja aparecem.

##### Produtos de consumo

Esta guia mostra informações sobre os níveis de tinta, níveis dos marcadores, cartuchos, óleo, ou de revelador usado da impressora.

##### Saída

Esta guia mostra os destinos de saída, a capacidade da bandeja de saída e sua capacidade total.

##### Geral

Esta guia mostra informações sobre as linguagens suportadas, a memória instalada e a contagem de páginas.

##### Rede

Esta guia mostra informações sobre a configuração da rede, tais como velocidade, compactação e dados da interface.

- Selecione Interface para ver informações sobre a interface com a rede.
- Selecione IP para ver informações sobre a opção IP.
- Selecione UDP para ver esta informação.
- Selecione SNMP Esperado ou SNMP para fora para ver esta informação.

#### Guia Propriedades

##### Contato do sistema

Esta guia é utilizada para a visualização e configuração de informações de contato tais como o nome, a localização e a pessoa responsável pela impressora.

##### Canal de Impressão

Esta guia é utilizada para a configuração de TCP/IP, ativação de um servidor http embutido, da rede e da porta da impressora e informações sobre Appletalk.

### Serviços da Internet

Para impressoras com um servidor http embutido, selecione a impressora e, então, clique em Serviços da Internet para abrir a home page da impressora. Um administrador pode definir as configurações da impressora, as conexões da rede, do monitor e o status da impressora usando os Serviços da Internet do CentreWare (R).

Os Serviços da Internet viabilizam a configuração, monitoramento e gerenciamento de impressoras remotas em redes. As verificações de status de produtos de consumo tais como toner e papel podem ser feitas imediatamente. Também são fornecidos links para os recursos do Suporte a Clientes da Xerox.

## Funções do Modo TTY

Em um prompt de uma janela de terminal, digite xpadmin -tty e pressione [RETURN] para acessar a Ferramenta de Administração de Impressoras no modo TTY.

O seguinte menu aparece:

Ferramenta de Administração de Impressoras Xerox 1) Adicionar Impressora. 2) Modificar Fila. 3) Copiar Fila. 4) Remover impressoras existentes. 5) Sair do aplicativo Lista de impressoras existentes: Digite a opção desejada ou "a" para acessar a Ajuda:

- Para acessar as diferentes partes deste menu, digite o número ou a letra correspondente à função que deseja executar.
- Se houver mais opções disponíveis, escolher um número e pressionar [RETURN] alternará entre as opções.

Você deve fazer login com privilégios de ROOT ou de superusuário para concluir este procedimento.

#### Adicionar impressora

Esta opção também é usada para se modificar uma impressora existente.

As funções configuradas da impressora (opções instaláveis, tipo de material) aplicam-se a trabalhos postscript somente. A opção PCL não incorpora quaisquer funções configuradas.

1. Antes de adicionar uma impressora, você deve decidir que modelo de impressão utilizará. Consulte a seção Modelos de Impressão para obter mais informações.
2. Acesse a Ferramenta de Administração de Impressoras e digite 1 [RETURN].
3. No menu Adicionar Impressora entre 1 [RETURN] e, então, digite o nome da impressora.
4. Entre 2 [RETURN] para escolher a impressora.
5. Entre s [RETURN] para salvar.
6. Entre 3 [RETURN] para alternar entre os modelos de impressão.

Se você escolher Da estação de trabalho à impressora, entre 4 [RETURN] para alternar a conexão da impressora. Então, entre 6 [RETURN] para digitar o nome da impressora.

OU

Se você escolher Da estação de trabalho ao servidor de impressão, entre 7 [RETURN] para digitar o Nome do Host. Então, entre 8 [RETURN] para digitar o nome do Servidor de Impressão.

7. Para as opções de 9 a 14, digite o número da opção do menu e alterne as configurações disponíveis. Observe que se a opção 10 estiver desativada, as opções 11, 12 e 13 não serão disponibilizadas.
8. Assim que você selecionar as configurações desejadas para todas as opções, aplique-as à impressora usando a opção a do menu.

##### Configuração de impressão baseada no servidor

1. Configure uma fila no servidor usando o modelo Da estação de trabalho à impressora com a Interface com o Usuário (modo gráfico) ativada.
2. Em cada estação de trabalho que imprimirá para a impressora, configure uma fila para fazer spool dos trabalhos de impressão no servidor usando as ferramentas de administração de impressão do sistema operacional nativo.

#### Remoção de impressoras existentes

1. Acesse a Ferramenta de Administração de Impressoras e entre 4 [RETURN].
2. Selecione a fila que deseja excluir da lista de impressoras existentes. Digite o <nome_fila> [RETURN].
3. No prompt de confirmação "Você deseja remover <nome_fila>", digite y [RETURN]. O menu principal aparece.
4. Entre e [RETURN] para sair da Ferramenta de Administração de Impressoras.

#### Cópia de impressoras existentes

1. Acesse a Ferramenta de Administração de Impressoras e entre 3 [RETURN].
2. Selecione a fila que deseja copiar da lista de impressoras existentes.
3. Digite o <nome_fila> [RETURN].
4. Digite 1 [RETURN].
5. Digite um novo <nome_fila> [RETURN].
6. Entre 2 [RETURN] para selecionar o modelo de impressão.
7. Digite o número da opção do menu para alternar entre as configurações disponíveis.
8. Assim que você selecionar as configurações desejadas para todas as opções, aplique-as à impressora usando a opção a do menu. O menu principal aparece:
9. Entre e [RETURN] para sair da Ferramenta de Administração de Impressoras.

#### Modificação de uma impressora existente

1. Acesse a Ferramenta de Administração de Impressoras e entre 2 [RETURN].
2. No menu Modificar Impressora entre 1 [RETURN] para passar à interface com o usuário desejada.
3. Digite o número da opção do menu para alternar entre as configurações disponíveis.
4. Assim que você selecionar as configurações desejadas para todas as opções, aplique-as à impressora usando a opção a do menu. O menu principal aparece.
5. Entre e [RETURN] para sair da Ferramenta de Administração de Impressoras.

## Impressão

Além dos comandos lp e lpr, você poderá usar a Ferramenta de Envio de Impressão Xerox, xprint.

As opções de impressão são selecionadas na GUI ou no modo TTY, dependendo da forma de criação da fila:

- Se a fila tiver sido criada com a Interface com o Usuário ativada, as funções de impressão poderão ser selecionadas usando o modo gráfico ou TTY.
- Se a fila tiver sido criada com a Interface com o Usuário desativada, os trabalhos de impressão serão impressos no modo silencioso usando as funções padrão de impressão.

### Comandos Xprint

Os formatos a seguir são compatíveis:

xprint [opções] [nome de arquivo ...]

As opções a seguir são compatíveis:

-Pnomer_impressora = nome da fila da impressora

-cnúmero = número de cópias impressas do nome de arquivo

-Fnúmero = usar número do tamanho da fonte do texto, número = (4, 5, 6, . . , 16, 18, 20, . . . , 40)

-FC = converter caracteres não imprimíveis para notação octal

-dnome_impressora = nome da fila da impressora

-tty = somente interface tty

-n ou -nenhummenu = não exibir menu ou interface com o usuário.

-sNomePerfil = carregar configurações de perfil da impressora.

-oOpções = imprimir a lista de todas as opções disponíveis para a impressora

-oNome_opção = definir a função nome_impressora

Por exemplo, para imprimir com configurações predefinidas, digite -sNomePerfil -n, para carregar o arquivo de configurações do perfil e os nomes de arquivos de entrada de impressão.

Para as instalações TTY, o menu de texto pop-up que aparece ao chamar o nome da fila xprint do comando NÃO estará disponível ao chamar o nome da fila lp do comando.

### Utilização das opções da linha de comando

Você pode enviar as opções da linha de comando para o driver de impressão usando o comando xprint ou lp. Com cada chamada do xprint ou lp, utilize a opção -o mais a função que você quiser definir da impressora.

As funções só funcionarão na opção da linha de comando se a opção instalável necessária for selecionada durante a configuração da fila e se ela não tiver sido restringida pela função selecionada. Por exemplo, impressão em frente e verso com tamanho de papel envelope selecionada.

Por exemplo, se você quiser imprimir em papel Ofício I, digite a opção -oLegal na linha de comando:

lp -dtest_queue -oLegal paper.ps

Você poderá imprimir a lista de todas as opções disponíveis para uma impressora digitando:

lp -dtest_queue -oOptions /etc/hosts

Observe que apenas a folha de opções será impressa, não /etc/hosts.

#### Arquivos de conversão para as opções da linha de comando

Você pode criar arquivos de conversão para sua impressora. Este procedimento permite criar uma nova opção de linha de comando, que pode conter a lista de funções a serem usadas, ou simplesmente para renomear uma função existente.

Você pode criar dois arquivos de conversão. Ambos devem residir no diretório de instalação denominado trl. Se o diretório não existir, poderá ser criado por um superusuário.

- /opt/Xerox/xpxx/trl

O nome do primeiro arquivo será common.trl. Este primeiro arquivo de conversão será consultado quando o driver procurar um nome de função desconhecido.

- /opt/Xerox/xpxx/ppd/xr_N40.ppd => /opt/Xerox/xpxx/trl/xr_N40.trl

O nome do segundo arquivo de conversão utilizará o nome do ppd da impressora com a extensão trl adicionada a ele.

#### Sintaxe do arquivo de conversão

1. Cada arquivo de conversão contém um nome-chave, uma etiqueta de função opcional separada por uma barra (/) e o nome de uma função ou de uma lista de funções.
2. Cada conversão deve aparecer em uma única linha de texto. Uma linha de texto contínua pode mudar de linha automaticamente pelo uso de uma barra invertida (\) no fim da linha.
3. Um sinal de número (#) marca o início de um campo de comentário. Todo o texto após o sinal # será ignorado.
4. Utilize dois pontos (:) ou um sinal de igual (=) para definir o tipo de conversão definida. O sinal de dois pontos implica na criação de uma macro (lista de funções). Um sinal de igual implica na criação de uma definição (renomeação de uma função existente).

##### Layout da linha de conversão

a) nome/ b) etiqueta: c) função_x
Seção da linha | Entrada | Definição
--- | --- | ---
a) | nome | Uma palavra-chave exclusiva usada para identificar a conversão, {a..z, A..Z, 0..9}. Pode ser usada como a opção -o da linha de comando ou em outras conversões.
b) | etiqueta | O texto da etiqueta associado à macro
c) | função_x | Os itens a seguir são permitidos: i. palavra-chave da conversão ii. função embutida (veja -oOptions) iii. função do arquivo ppd ==> <Nome da IU>=<Nome de opção da IU>

Exemplos:

nome/etiqueta: função_1 função_2 ... função_n

nome/etiqueta: função_1 função_2\função_3 função_4\função_5 ... função_n

nome/etiqueta = função_1

### Ferramentas de gerenciamento de filas

#### xpq

Este utilitário é equivalente ao comando lpq UNIX. Ele permite visualizar a lista de trabalhos atuais para as filas de impressão. Este utilitário executa e continua a executar e a atualizar a tela até que todos os trabalhos tenham deixado a fila. Você pode sair do utilitário pressionando a combinação de teclas [Control C].

Utilize a linha de comando a seguir para executar xpq:

xpq [nome_fila_impressão] [intervalo]

onde:

[nome_fila_impressão]: nome da fila a ser monitorada

[intervalo]: O intervalo desejado entre as atualizações de tela (em segundos). Se não houver um intervalo especificado, o utilitário exibirá o status da fila atual e será fechado.

#### xprm

A opção xprm permite que o administrador (com privilégios de ROOT exclua qualquer trabalho de impressão, ou que os usuários gerais excluam seus próprios trabalhos.

Esse utilitário é equivalente ao comando lprm UNIX. Ele permite excluir trabalhos atualmente em uma fila. Antes de usar xprm, execute o utilitário xpq para a fila desejada e anote o número e o nome do trabalho de impressão que você deseja excluir.

Utilize a linha de comando a seguir para executar xprm:

xprm [nome_fila_impressão] [número_trabalho.nome_trabalho]

onde:

[nome_fila_impressão]: nome da fila que contém o trabalho de impressão a ser excluído.

[número_trabalho.nome_trabalho]: número e nome do trabalho de impressão a ser excluído.

#### lp e lpr

Utilize as ferramentas de envio de impressão lp e lpr para enviar trabalhos para um servidor remoto. Consulte Impressão baseada no servidor para obter mais informações.

Se a interface com o usuário para a fila para a qual você está imprimindo tiver sido ativada durante a configuração e as IDs de acesso ao visor tiverem sido adequadamente configuradas para o servidor, cada trabalho de impressão enviado pelo usuário ativará o modo gráfico na estação de trabalho.

Se o acesso ao visor for negado ou se a fila tiver sido configurada sem a ativação da interface com o usuário, você não será capaz de selecionar as funções de impressão. O trabalho será impresso usando apenas as funções de impressão predefinidas da fila.